|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **RAMAK KALA FORMU** | | | | | |  | |
| **Kod No:** | YÖN.FR.105 | | Yayın Tar. | 14.08.2014 | Rev. Tar. | - | Rev No | | 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarih: Saat: Yer:** | | | |
| **“Ramak kala olay” nedir**; işyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. İstatistiklere göre her 300 ramak kala olayında 29 yaralanmalı kaza, her 29 yaralanmalı kazada 1 ölümlü veya ağır yaralanmalı kaza gerçekleşmektedir. Bu bakımdan ramak kala kayıtlarının tutulması işyerinde iş kazalarını önlemek için hayati önem taşımaktadır | | | |
| **Ramak kalanın açıklanması:** | | | |
| **DEĞERLENDİRME** | | | |
| **Emniyetsiz Davranışlar** | | **Emniyetsiz Koşullar** | |
| Yetkisi olmadan çalışma  Uyarıda hata  Emniyette hata  Uygun olmayan hız  Emniyet cihazının kullanılmaması  Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak  Ekipman kullanım hatası  Arızalı ekipman kullanılması  Yetkinliği dışında iş yapmak  Talimatlara uymamak |  | Yetersiz muhafaza  Yetersiz kişisel koruyucu malzeme  Arızalı ekipman  Yetersiz uyarı sistemi  Yangın tehlikesi  Rüzgar  Patlama tehlikesi  Emniyetsiz istifleme  Kapatılmamış boşluklar  Emniyetsiz kaldırma |  |
|  | | | |
| **Alınması gereken önlem nedir:** | | | |
| **Gözlemleyenin;**  **Adı-Soyadı:**  **Görevi:**  **Tarih:**  **İmza:** | | | |
| **İSG Kurul Üyeleri Kaşe-İmza:** | | | |